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MUITINĖS LABORATORIJA
AKTUALI AKREDITAVIMO SRITIS
	Tiriamojo/ bandomojo objekto arba ėminio pavadinimas
	Tiriamieji/ bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos
	Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma)
	Metodo tipas, principas (kai taikoma)

	Konditerijos gaminiai
	Fruktozės, gliukozės ir sacharozės koncentracija 
	SDP 5415:2022, 1 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas.
	Skysčių chromatografija

	Kepiniai (sausainiai, vafliai, krekeriai), kurių sudėtyje nėra fruktozės
	Krakmolo kiekis
	SDP 4441:2019, 6 leidimas. Laboratorijos tyrimo metodas.
	Skysčių chromatografija

	Denatūruotas etilo alkoholis ir jo turintys produktai (išskyrus kosmetikos priemones), kurių etilo alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 30 % tūrio
	Denatonio benzoato (bitrekso) koncentracija
	ILIADe 280:2024/CLEN Method
	Skysčių chromatografija

	Spiritiniai gėrimai (išskyrus gėrimus su anyžiais, likerius, tirštos konsistencijos produktus, kurių tūrį sunku arba neįmanoma išmatuoti, taip pat spiritinius gėrimus, kurių alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 50 % tūrio)
	Etilo alkoholio koncentracija
	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, I priedėlis. II priedėlis, B metodas.

	Elektroninė densimetrija

	Vynas, kurio etilo alkoholio koncentracija 7–18  tūrio
	Etilo alkoholio koncentracija
	OIV-MA-AS312-01:R2021, B metodas. 
	Elektroninė densimetrija

	Alus, kurio etilo alkoholio koncentracija 2–11  tūrio
	Etilo alkoholio koncentracija
	SDP 4018:2023, 11 leidimas. 

Laboratorijos tyrimo metodas. 
	Elektroninė densimetrija

	Etilo alkoholio turintys produktai (išskyrus alkoholinius gėrimus)
	Etilo alkoholio koncentracija
	SDP 5511:2019, 8 leidimas. 
Laboratorijos tyrimo metodas.
	Dujų chromatografija

	Denatūruotas etilo alkoholis ir jo turintys produktai (išskyrus kosmetikos priemones), kurių etilo alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 30 % tūrio
	Izopropilo alkoholio ir metiletilketono koncentracijos
	ILIADe 453:2024/CLEN Method
	Dujų chromatografija

	Naftos produktai: naftos alyvos, šildymo kuras, dyzelinas, vaškai
	Spalva ASTM skalėje 
	ASTM D1500 – 24


	Kolorimetrija

	Naftos produktai, standarte ASTM D86 priskirti 4-ai grupei: gazoliai, žibalas
	Distiliacijos charakteristikos
	ASTM D86 – 23aε2


	Distiliacija

	Dyzelinai, kuriuose sieros kiekis yra nuo 3 mg/kg iki 500 mg/kg, įskaitant tuos, kurie turi iki 30 % (tūrio) riebalų rūgščių metilesterio (RRME)
	Sieros kiekis
	LST EN ISO 20846:2019
	Ultravioletinė fluorescencija

	Dyzelinai, kuriuose sieros kiekis yra nuo 5 mg/kg iki 500 mg/kg, įskaitant tuos, kurie turi iki 30 % (tūrio) riebalų rūgščių metilesterių (RRME) 
	Sieros kiekis
	LST EN ISO 20884:2019, LST EN ISO 20884:2019/A1:2021
	Rentgenofluores-cencinė spektrometrija

	Skaidrūs skysti naftos produktai
	Tankis
	LST EN ISO 12185:2024
	Osciliacinė densimetrija (Vibracinis U vamzdelio metodas)

	Skystieji naftos produktai, kurių sudėtyje riebalų rūgščių metilesterių (RRME) sudaro 3-8 % tūrio
	Riebalų rūgščių metilesterių (RRME) kiekis
	SDP 5111:2026, 8 leidimas

Laboratorijos tyrimo metodas.
	Infraraudonųjų spindulių spektrometrija

	Skaidrūs skysti naftos produktai, įskaitant riebalų rūgščių metilesterius (RRME) ir jų mišinius
	Kinematinė klampa (400C)
	LST EN ISO 23581:2024
	Stabingerio principas

	Gazoliai, kurių sudėtyje žymiklis n-butilfenileteris (BPE) sudaro nuo  0,02 mg/l iki 20 mg/l 
	Žymiklio n-butilfenileterio (BPE) kiekis
	ILIADe 606:2024/ CLEN Method  
	Dujų chromatografija

	Tekstilė. Dviejų pluoštų mišiniai, nesudarantys glaudaus mišinio
	Pluoštų kiekybinė sudėtis. 
	LST EN ISO 1833-1:2020, 
B priedas
	Kiekybinė cheminė analizė

	Tekstilė. Celiuliozinio pluošto su poliesterio pluoštu mišiniai
	Pluoštų kiekybinė sudėtis. 
	LST EN ISO 1833 – 11:2017
	Kiekybinė cheminė analizė
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